ООО «ЕВРО МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ»
Екатеринбург · inmodul.ru · zapros@inmodul.ru · +7 (343) 298-90-08
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
Общежития, штабы строительства, административно-бытовые комплексы, столовые, производственные здания
ОБЪЕКТ
	Параметр
	Стандартные варианты
	Выбор заказчика

	Назначение здания
	общежитие, штаб строительства, АБК, столовая, производственное здание, склад, медпункт, КПП
	

	Пункт установки здания
	регион, ближайший населённый пункт
	

	Заказчик
	
	

	Контактное лицо, телефон, e-mail
	
	

	Срок эксплуатации
	до 1 года / 1–3 года / 3–10 лет / более 10 лет
	


ГАБАРИТЫ И ПЛАНИРОВКА
	Параметр
	Стандартные варианты
	Выбор заказчика

	Количество этажей
	1 / 2 / 3
	

	Высота помещений, мм
	2340 / 2500 / 2700 или своя величина
	

	Ограничения по площади застройки
	Д×Ш, мм
	

	Общая площадь здания, м²
	
	


ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТДЕЛКА
	Параметр
	Стандартные варианты
	Выбор заказчика

	Класс конструктивной пожарной опасности
	С3 / С1 / С0
	

	Внутренняя отделка
	ЛДСП / ЛамГВЛ / стальной лист с полимерным покрытием
	


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
	Параметр
	Стандартные варианты
	Выбор заказчика

	Изоляция внешних стен
	сопротивление теплопередаче, м²·°C/Вт
	

	Изоляция крыши
	сопротивление теплопередаче, м²·°C/Вт
	

	Изоляция пола
	сопротивление теплопередаче, м²·°C/Вт
	

	Расчётная температура
	−35 °C / −45 °C / −55 °C
	


ЦВЕТА ПО RAL
	Параметр
	Стандартные варианты
	Выбор заказчика

	Цвет внешних стен
	стандарт: 9002 бело-серый
	

	Цвет рамы крыши
	стандарт: 5010 синий
	

	Цвет рамы пола
	стандарт: 7024 графит
	

	Цвет дополнительных конструкций
	вторичная кровля, лестницы, крыльца, цоколь
	

	Цвет внутренних стен
	ЛДСП и ЛамГВЛ: белый / светлый дуб; стальной лист: RAL 9010 / RAL 1002
	


ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
	Параметр
	Стандартные варианты
	Выбор заказчика

	Отопление
	электрическое / водяное от внешнего источника
	

	Горячее водоснабжение
	внешний источник / электрические водонагреватели в здании
	

	Водоснабжение и канализация
	привозная вода, скважина, септик, сети
	

	Электроснабжение
	сеть, ДГУ, требуемая мощность
	


ЕСЛИ ЭТО ОБЩЕЖИТИЕ
	Параметр
	Стандартные варианты
	Выбор заказчика

	Количество койко-мест, мужчины и женщины
	
	

	Человек в комнате
	1–8
	

	Квадратных метров на человека
	3 / 4 / 6 / 12 / 18
	

	Вид кровати
	одноярусные / двухъярусные
	

	Размещение санузла
	на этаже / в комнате
	

	Комнаты повышенного комфорта
	количество и площадь: 14 / 21 / 28 м²
	

	Комната отдыха, площадь
	12 / 24 / 36 м² или не нужна
	

	Постирочная для личных вещей
	да / нет
	

	Прачечная для спецодежды и белья
	да / нет
	

	Раздевалка с сушильными шкафами
	да / нет
	

	Комната приёма пищи
	да / нет
	

	Пост охраны
	да / нет
	

	Комната коменданта
	да / нет
	

	Дополнительные помещения
	перечень и предполагаемая площадь
	


ОБЪЁМ РАБОТ И СРОКИ
	Параметр
	Стандартные варианты
	Выбор заказчика

	Что требуется
	только поставка / поставка и монтаж / под ключ с сетями / проектирование и строительство
	

	Фундамент или основание
	есть готовое / нужен расчёт / нужен монтаж под ключ
	

	Желаемый срок поставки
	
	

	Форма закупки
	прямой договор / 223-ФЗ / 44-ФЗ / коммерческий конкурс
	

	Дополнительно
	что важно учесть
	


Заполненный бланк пришлите на zapros@inmodul.ru — подготовим расчёт в течение одного рабочего дня.




